190227 Raspberry Pi\_4 Feedback

다음 진도: 아크릴판 조립, 쿨링, 오버클러킹. 최종적으로 공인IP를 받아야 외부에서 연결가능

CPU가 쿼드코어라서 1노드당 4개의 이름이 표시되는거?

CPU시간 측정할 때 print(c) 출력할 필요 X, 시간 측정 시 여러 번 측정한 후 average 측정

결과 데이터를 그래프를 이용해서 나타내면 좋다

한글을 더 명확히 보기 쉽고 이해하기 쉽게 기술하는 연습이 필요하다. 또한 항상 하는 말이지만 한눈에 알아보기 쉽게, 처음 보는 사람이 자료만 보고 이해할 수 있도록 자세하고 쉽게 설명하는 것처럼 준비를 해야 한다.

주어진 결과를 보고 분석하는 능력도 중요